**Desagüe HYGIÉNA**

Desagüe con rejilla cóncava

M1"1/4, modelo largo

Referencia: **611**

Información de prescripción

Desagüe higiénico de lavabo M1"1/4 con rejilla cóncava (sin retención de agua).

Flujo libre, sin tornillo central (evita que los residuos se incrusten y disminuye los nichos bacterianos).

Rejilla de latón policromado, cuerpo de ABS cromado.

Desagüe divisible: perforación sencilla de los orificios de desagüe si el lavabo dispone de rebosadero.

Ajuste mínimo. 1 mm, máximo. 45 mm.

Conforme NF EN 274-1.

Válvula de desagüe con 30 años de garantía.