**Válvula antiestancamiento**

Vaciado automático del flexo de ducha y del mango de ducha

Referencia: **880**

Información de prescripción

Válvula antiestancamiento de latón cromado para vaciado automático del flexo de ducha y del mango de ducha.

Impide cualquier estancamiento de agua y limita la proliferación bacteriana.

Entrada H1/2" con junta de filtro para conectar en salida inferior del grifo.

Salida M1/2" para conectar al flexo.

Se aconseja combinar la válvula antiestancamiento con flexo corto tipo 834T3 o 836T3.