**Grifo mezclador de lavabo termostático secuencial mural SECURITHERM**

Grifo mezclador termostático secuencial mural

Racores STOP/CHECK, caño desmontable desechable

Referencia: **H9610**

Información de prescripción

Grifo mezclador de fregadero termostático SECURITHERM mural.

Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría.

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.

Grifo mezclador mural suministrado con 1 caño desechable desmontable en Hostaform® reciclable L.125.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático secuencial antical para ajuste secuencial del caudal y temperatura.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.

Posibilidad de realizar choques térmicos o químicos.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.

Caudal regulado a 7 l/min.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiene L.146.

Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm suministrado con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.

Grifo mezclador termostático especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.