**Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4**

Pilas integradas

Panel L.130, Electrónica integrada

Referencia: **443426**

Información de prescripción

Grifo electrónico de lavabo para panel:

Alimentación a pilas CR123 de lítio 6 V integradas.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de acero inoxidable cromado L.130 mm.

Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.

Fijación para panel de 1 a 24 mm.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Llave de corte.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.