**Válvula mezcladora termostática PREMIX NANO**

Para agua mezclada de 34 a 60°C

Cuerpo cromado, entradas H3/8" y salida M3/8"

Referencia: **732016**

Información de prescripción

Válvula mezcladora termostática para la distribución de agua mezclada de 34 a 60ºC:

Alimentación de 1 a 2 grifos o 1 ducha.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.

Temperatura preajustada a 38ºC, ajustable por el instalador entre 34 y 60ºC.

Filtros y válvulas antirretorno.

Rango de caudal recomendado: 3 a 12 l/min.

Se puede realizar un choque térmico.

Cuerpo de latón pulido cromado, entradas H3/8" y salida M3/8".

Garantía 30 años.