**Secamanos de aire pulsado ultrarrápido: SPEEDJET, con filtros**

Aire pulsado

Gris metalizado

Referencia: **510621**

Información de prescripción

Secamanos de aire pulsado SPEEDJET bidireccional gris metalizado.

Ultrarrápido: secado en 10-18 segundos.

Bandeja extraible para el goteo que impide el derrame del agua en la pared o en el suelo: fácil limpieza.

Interruptor ON/OFF: fácil mantenimiento.

Filtro de aire antibacteriano y filtro de carbón activo.

Puesta en marcha automática mediante infrarrojos.

Tecnología inteligente: parada automática al quitar las manos o después de 18 segundos de secado.

Pantalla LCD con instrucciones animadas y suspensión automática.

Dimensiones: 250 x 292 x 650 mm.

Peso: 11,4 kg.

Tipo de motor: brushless sin desgaste.

Ahorro de energía: potencia 850 W. Sin elemento térmico.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Caudal de aire: 42 l/s. Velocidad del aire: 310 km/h.

Nivel de ruido: 75-80 dBA.

Clase I, IP22.

Marcado CE.

Garantía de 3 años.