**Rompechorros ECO antical**

Preajustado a 3 l/min

H22/100

Referencia: **922022.2P**

Información de prescripción

Rompechorros antical preajustado a 3 l/min (patente DELABIE).

Caudal ajustable de 1,5 a 6 l/min a 3 bar (según el modelo de grifería) por el exterior con una llave Allen de 2,5 mm.

Rompechorros sin rejilla: limita el desarrollo bacteriano: no hay retención de agua ni restosde impurezas.

H22/100.

2 unidades.

Garantía 30 años.Los ahorros de agua del rompechorros ECO son superiores a las exigencias de la clase «Z» de la norma NF EN 246.