**Barra de apoyo abatible Acero inoxidable brillo, L. 650 mm**

Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish

Ø 32

Referencia: **510160P**

Información de prescripción

Barra de apoyo abatible Ø 32, para persona con movilidad reducida (PMR).

Barra de apoyo para WC o para ducha.

Permite transferencias laterales cuando está levantada.

Sirve como barra de apoyo, para levantarse y como asistencia al movimiento cuando está plegada.

Se retiene en posición vertical. Con caída amortiguada.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish o pulido satinado UltraSatin,

cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Dimensiones: 850 o 650 x 230 x 105 mm, Ø 32.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.