**Barra de apoyo abatible Ø 32, L. 650 mm**

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

Fijaciones ocultas

Referencia: **510160S**

Información de prescripción

Barra de apoyo abatible Ø 32, para persona con movilidad reducida PMR.

Bara de apoyo para inodoro o para ducha.

Permite transferencias laterales cuando está levantada.

Sirve como barra de apoyo, para levantarse y como asistencia al movimiento cuando está plegada.

Se retiene en posición vertical. Con caída amortiguada.

Barra de acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Dimensiones: 650 x 230 x 105 mm.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.