**Barra de apoyo abatible con pata acero inox. pulido brillo L. 850 mm**

Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish

Ø 32

Referencia: **510170P**

Información de prescripción

Barra de apoyo abatible Ø 32 con pata, para personas con movilidad reducida (PMR).

Barra de apoyo para WC o ducha.

Permite transferencias laterales cuando está levantada.

Sirve como barra de apoyo, para levantarse y como asistencia al movimiento cuando está plegada.

Modelo con pata que se abate automáticamente: se utiliza como refuerzo cuando la fijación mural no es suficiente.

Altura de la pata ajustable de 760 a 780 mm.

Se retiene en posición vertical. Con caída amortiguada.

Barra abatible de acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304, de 4 mm de grosor.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared.

Dimensiones: 850 x 800 x 105 mm.

Testada con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.