**Barra de apoyo abatible con pata de acero inox satinado, L. 650 mm**

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

Ø 32

Referencia: **510162S**

Información de prescripción

Barra de apoyo abatible con pata Ø32, para persona con movilidad reducida (PMR).

Para WC o ducha.

Permite transferencias laterales cuando está levantada.

Sirve como barra de apoyo, para levantarse y como asistencia al movimiento cuando está plegada.

Con pata que se abate automáticamente. Se utiliza como refuerzo cuando la fijación mural no es suficiente.

Altura de la pata ajustable de 760 a 780 mm.

Se retiene en posición vertical. Con caída amortiguada.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable

para pared de fábrica.

Testada con más de 250 kg.

Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.