**Barra de esquina 2 paredes con barra vertical Acero inox satinado**

Acero inox pulido UltraSatin, modelo a la izquierda

Ø 32, para asiento de ducha a suspender

Referencia: **5481GS**

Información de prescripción

Barra de esquina 2 paredes con barra vertical Ø 32, para personas con movilidad reducida (PMR).

Modelo a la izquierda.

Se puede suspender un asiento de ducha (no está incluido).

Sirve como barra de apoyo y de sujeción.

Ayuda y asegura la entrada y el desplazamiento en la ducha.

Sirve de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una repisa para jabón.

Dimensiones : 1 150 x 750 x 750 mm.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:

El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72.

Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg.

Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.