**Portarrollos WC para barra de apoyo Ø 32 a 34**

Nylon gris antracita

Referencia: **510081**

Información de prescripción

Portarrollos WC para barra de apoyo.

Poliamida de alta resistencia (Nylon).

Instalación sin desmontar la barra.

Bloqueo antirrobo.

Junta antigiro.

Para barras de Ø 32 a Ø 34.