**Portarrollos WC de reserva**

Nylon HR brillo blanco

Fijaciones ocultas

Referencia: **4070N**

Información de prescripción

Portarrollos WC mural.

Portarrollos WC de reserva.

Poliamida de alta resistencia (Nylon).

Tubo Ø 32.

Fijaciones ocultas.

Garantía 30 años.