**Respaldo para asiento de ducha Grand Confort**

Respaldo para asiento de ducha

Estructura acero inox pulido brillo UltraPolish

Referencia: **510429**

Información de prescripción

Respaldo Grand Confort HR.

Respaldo para asiento de ducha para minusválido, persona con movilidad reducida (PMR).

Modelo grande para asientos de ducha ref. 510420 y 510430.

Tratamiento antibacteriano del asiento : protección optima contra el desarrollo de las bacterías y los mohos.

Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Asiento plano extraíble fabricado de polímero de alta resistencia.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.

Agradable al tacto.

Estructura de tubo acero inoxidable 304 bacteriostático Ø 32.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Dimensiones : 56 x 420 x 410 mm.

Garantía de 30 años.

Marcado CE.