**Asiento abatible con pata de apoyo Grand Confort**

Asiento abatible

Estructura acero inoxidable brillo

Referencia: **510430N**

Información de prescripción

Asiento abatible con pata de apoyo Grand Confort HR.

Asiento abatible para fijar.

Asiento de ducha para minusválido, persona con movilidad reducida (PMR).

Modelo grande.

Tratamiento antibacteriano del asiento : protección optima contra el desarrollo de las bacterías y los mohos.

Se retiene en posición vertical. Caída amortiguada.

Adaptado para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Asiento plano extraíble fabricado de polímero de alta resistencia.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes.

Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Estructura de tubo acero inoxidable 304 bacteriostático Ø 32.

Acabado acero inoxidable epoxi blanco.

Refuerzo con pata de apoyo articulada de tubo acero inoxidable 304 Ø 25.

Fijaciones ocultas sobre placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de grosor.

Livré avec vis inox pour mur béton.

Dimensions : 506 x 420 x 480 mm.

Encombrement replié : 130 x 540 mm.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testado con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.

Garantía de 30 años.

Marcado CE.