**Asiento de ducha abatible con pata de apoyo ALU**

Asiento mural abatible

Estructura de aluminio epoxi blanco

Referencia: **510400**

Información de prescripción

Asiento de ducha abatible ALU con pata de apoyo,

Asiento de ducha para personas con discapacidad o movilidad reducida (PMR).

Abatible: se retiene en posición vertical y caída amortiguada.

Grandes lamas de plástico confortables y fáciles de limpiar.

Pata de apoyo con un brazo articulado.

Estructura de tubo aluminio blanco Ø 25 x 2 mm.

Fijaciones ocultas.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de hormigón.

Dimensiones: 407 x 360 x 480 mm.

Espacio plegado: 82 x 545 mm.

Altura del asiento: 480 mm.

Testado con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Asiento mural abatible con garantía de 30 años. Marcado CE.