**Portarrollos WC en U**

Portarrollos

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: **4081P**

Información de prescripción

Portarrollos WC mural en U.

Portarrollos de papel higienico.

Acero inoxidable 304 bacteriostático pulido brillo.

Tubo Ø 20, grosor 1 mm.

Fijaciones ocultas.

Garantía 30 años.