**Secamanos automático ópt acero inoxidable 304, tobera regulable 360°**

óptica

Acero inoxidable 304 pulido brillo

Referencia: **6613D**

Información de prescripción

Secamanos automático.

Modelo antivandálico.

Puesta en marcha automática mediante célula óptica.

Tobera regulable 360°.

Grosor del metal: 1,2 mm.

Cubierta acero inoxidable 304 pulido brillo.

Dimensiones: 210 x 280 x 220 mm.

Peso: 3,5 kg.

Potencia: 2000 W. 50-60 Hz.

Caudal de aire: 95 l/s.

Mínimo nivel de ruido: 68 dBA.

Seguridad máxima Clase II (doble aislación térmica), IP23.

CE, TÜV GS.

Garantía de 3 años.