**Grifo mezclador de fregadero monomando con mango de ducha extraíble**

Grifo mezclador monomando con mango de ducha extraíble

Grifo mezclador con caño cuello de cisne orient.

Referencia: **2597**

Información de prescripción

Grifo mezclador de fregadero monomando con mango de ducha extraíble.

Grifo mezclador de un solo orificio con caño cuello de cisne orientable H.210 L.210.

Grifo mezclador monomando con mango de ducha antical con 3 chorros.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Caudal a 5 l/min a 3 bar.

Cuerpo de latón cromado y accionamineto mediante maneta recta y fina.

Flexo de mango de ducha de Nylon con válvula antirretorno integrada.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijación por contratuerca.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.