**Válvula de desagüe para lavabo y urinario**

Referencia: **580000**

Información de prescripción

Válvula de desagüe para lavabo y urinario:

Rejilla de acero inoxidable de Ø 63 para tapar un orificio de Ø 54 máximo.

Salida M1"1/4.

Tornillo central.

Garantía 30 años.