**Grifo mezclador monomando de fregadero**

Grifo mezclador monomando con caño orientable H.145 L.215

Grifo mezclador con maneta abierta

Referencia: **2210**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero

Grifo mezclador monomando con caño orientable H.145 L.215 con rompechorros higiénico.

Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima.

Cuerpo y caño con interior liso.

Cuerpo y caño de latón cromado.

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Accionamiento por maneta abierta.

Latiguillos flexibles PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador de un agua adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador monomando certificado NF Médical (Francia).

Garantía 30 años.