**Grifo mezclador monomando de fregadero**

Caño orientable H.145 L.225

Maneta Hygiène

Referencia: **2210L**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de fregadero con caño orientable H.145 L.225 con rompechorro higiénico.

Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerámico Ø 40.

Limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con interior liso.

Cuerpo y caño de latón cromado.

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Accionamiento por maneta Hygiène L.200.

Latiguillos flexibles de PEX F3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Conforme a las exigencias de la NF Médical.

Garantía 30 años.