**Grifo mezclador de fregadero termostático bimando SECURITHERM**

Grifo mezclador alto bimando A.225 L.200

Grifo mezclador termostático con caño orientable

Referencia: **H9716**

Información de prescripción

Grifo mezclador de fregadero termostático bimando SECURITHERM de repisa.

Grifo mezclador alto con caño orientable A.225 L.200 con interior liso.

Caño con rompechorros higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o agua caliente.

Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.

Cabezal cerámico 1/4 de vuelta para ajustar el caudal.

Temperatura regulable con doble limitador: primer limitador desbloqueable a 38°C, segundo limitador bloqueado a 41°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Accionamiento con manetas "ERGO".

Latiguillos flexibles PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador termostático especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.