**Grifo mezclador monomando para fregadero BIOCLIP**

Grifo mezclador alto monomando con cartucho cerámico

Grifo mezclador con caño orientable desmontable

Referencia: **2871T3**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando alto para fregadero de repisa.

Grifo mezclador monomando con caño orientable H.320.

El grifo mezclador se entrega con 1 caño desmontable desechable.

Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustada.

Cuerpo y caño con interior liso (limitan los nichos bacterianos).

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Maneta Hygiene L.185 para accionamiento sin contacto manual.

Cuerpo y base de latón cromado.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijación reforzada mediantes 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la norma NF Médica.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.