**Grifo mezclador mecánico de lavabo**

Grifo mezclador alto de un solo orificio mon. con cartucho cerámico

Grifo mezclador mecánico caño orient. H.165 L.220

Referencia: **2564T2**

Información de prescripción

Grifo mezclador de lavabo mecánico sobre repisa.

Grifo mezclador de un solo orificio con caño orientable H.165 L.220.

Grifo mezclador alto con salida BIOSAFE higiénica adaptada para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerámico Ø 35 clásico con limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).

Caudal regulado a 5 l/min a 3 bar.

Cuerpo y base en latón cromado.

Maneta Hygiène L.185 para accionamiento sin contacto manual.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador mecánico especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador de un solo orificio adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.