**Grifo mezclador monomando de fregadero**

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta abierta

Con racores STOP/CHECK

Referencia: **2519**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de fregadero mural.

Grifo mezclador con caño orientable L.200, con interior liso (limita los nichos bacterianos).

Caño autovaciado Ø 22 por la parte inferior con rompechorro estrella de latón.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Caudal de 26 l/min a 3 bar.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento mediante maneta abierta.

Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm, suministrado con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas

Garantía 30 años.