**Grifo mezclador monomando de fregadero**

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta Hygiène L.150

Con racores STOP/CHECK

Referencia: **2519L**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de fregadero mural.

Grifo mezclador mural con caño tubo orientable L.200, con interior liso (limita los nichos bacterianos).

Caño autovaciado por la parte inferior Ø 22 con rompechorro estrella de latón.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Caudal de 26 l/min a 3 bar.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento mediante maneta Hygiène L.150.

Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm, suministrado con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Garantía 30 años.