**Grifo mezclador monomando de fregadero**

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta Hygiène L.150

Con racores estándar

Referencia: **2519LS**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando de fregadero mural.

Grifo mezclador con caño tubo orientable L.200, con interior liso (limita los nichos bacterianos).

Caño autovaciado por la parte inferior Ø 22 con rompechorros estrella de latón.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Caudal de 26 l/min a 3 bar.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento mediante maneta Hygiène L.150.

Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm, suministrado con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas

Garantía 30 años.