**Grifo mezclador de ducha**

Grifo mezclador monomando de ducha

Salida inferior, Con racores STOP/CHECK

Referencia: **2539**

Información de prescripción

Grifo mezclador monomando.

Cartucho cerámico Ø 40 y limitador de temperatura máxima preajustable.

Caudal regulado a 9 l/min.

Accionamiento mediante maneta abierta.

Salida inferior M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Cuerpo de latón cromado.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médica (Francia).

Garantía 30 años.