**Conjunto de ducha con grifo mezclador monomando EP**

Conjunto de ducha con grifo mezclador EP Securitouch

Con racores excéntricos STOP/CHECK

Referencia: **2739EPKIT**

Información de prescripción

Barra de ducha con grifo mezclador monomando.

Conjunto de ducha mural con grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM.

• Grifo mezclador mural monomando con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.

Seguridad antiquemaduras: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal de la red.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Filtros y válvulas antirretorno.

• Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).

• Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador monomando adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con 30 años de garantía.