**Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando**

Kit de ducha con grifo mezclador mural monomando

Con racores excéntricos estándar

Referencia: **2739SHYG**

Información de prescripción

Conjunto de ducha con grifo mezclador mural monomando.

Kit de ducha SECURITHERM con dispositivo de autovaciado:

• Grifo mezclador mural monomando con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 clásico con limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua.

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento con maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".

• Mango de ducha (ref. 813) con flexo (ref. 836T3) y soporte mural inclinable cromado para mango de ducha (ref. 845).

• Válvula antiestancamiento HM1/2" para colocar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).

Conjunto de ducha especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Garantía 30 años.