**Conjunto ducha con grifo mezclador monomando**

Barra de ducha con grifo mezclador con interior liso

Con racores STOP/CHECK

Referencia: **2739KIT**

Información de prescripción

Barra de ducha con grifo mezclador de ducha monomando.

• Conjunto de ducha mural con grifo mezclador de ducha.

Grifo mezclador mural con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita las cepas bacterianas).

Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y accionamiento por maneta abierta.

Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.

Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.

• Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).

• Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador de ducha conforme a las exigencias de la NF Médical.

Barra de ducha especialmente adecuada para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Garantía 30 años.