**Conjunto de ducha monojet**

Barra Ø 22

Referencia: **801**

Información de prescripción

Conjunto de ducha monojet.

- Barra de ducha de acero inoxidable cromado recortable Ø 22 longitud máxima 700 mm y distancia entre ejes 590 mm.

- Soporte para mango de ducha regulable en altura e inclinable.

- Repisa para jabón transparente.

- Flexo BICOLOR en PVC alimentario metaloplástico liso L.1,5 m (ref. 834T1).

- Mango de ducha antical Ø 70 en ABS cromado, monojet: chorro lluvia (ref. 811).