**Grifo electrónico BINOPTIC**

A red

Empotrado, Caño con interior liso

Referencia: **379ENC**

Información de prescripción

Grifo electrónico para lavabo empotrado:

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a red con transformador de 230/12 V.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Filtros y electroválvulas M3/8".

Cuerpo de latón cromado.

Caño cromado L.200 mm para permitir una instalación empotrada.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.