**Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX**

Temporizado, Mural con caño giratorio

Referencia: **798152**

Información de prescripción

Grifo mezclador temporizado mural para lavabo :

Pulsación suave.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Cuerpo de latón macizo cromado M3/4".

Filtros y válvulas antirretorno.

Limitador de temperatura ajustable.

Caño giratorio.

Pulsador ergonómico de metal cromado.

Garantía 30 años.