**Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX**

Transmuro de 230 mm

Referencia: **795209**

Información de prescripción

Grifo mezclador temporizado transmuro para lavabo:

Pulsación suave.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Cuerpo de latón macizo M3/4".

Filtros y válvulas antirretorno.

Limitador de temperatura ajustable.

Control transmuro inviolable ≤ 220 mm.

Caño fijo transmuro inviolable ≤ 230 mm.

Fijación mural mediante fijación antigiratoria, contratuerca y brida de conexión.

Volante de metal cromado.

Garantía 30 años.