**Grifo mezclador temporizado TEMPOSOFT MIX 2**

Pulsación suave

Palanca de temperatura larga

Referencia: **742510LH**

Información de prescripción

Grifo mezclador temporizado de repisa para lavabo:

Pulsación suave.

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado.

Latiguillos flexibles de PEX con rosca de H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Ajuste lateral de la temperatura con palanca larga y limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.