**Grifo temporizado para lavabo TEMPOSTOP 2**

Con maneta

Referencia: **702400**

Información de prescripción

Grifo temporizado de repisa para lavabo con maneta:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado M1/2".

Fijaciones reforzadas mediante contratuercas con 3 tornillos de acero inoxidable.

Control mediante maneta (pulsación suave).

Garantía 30 años.