**Grifo temporizado para lavabo TEMPOSTOP**

Mural, 1/2" con rosetón

Referencia: **746292**

Información de prescripción

Grifo temporizado mural para lavabo:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical inviolable.

Cuerpo de latón cromado com rosetón M1/2".

Garantía 30 años.