**Grifo temporizado para lavabo TEMPOGENOU**

Pulsador de rodilla

Modelo acodado

Referencia: **734100**

Información de prescripción

Grifo temporizado para lavabo con pulsador de rodilla:

Temporización de ~7 segundos.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Maneta reforzada.

Rosetón de fijación mural de latón cromado.

Alimentación de agua fría o de agua mezclada.

Cuerpo de latón cromado.

Acodado para alimentación empotrada M1/2".

Garantía 30 años.