**Caño cuello de cisne orientable**

L.150 mm, H.120 mm

De repisa

Referencia: **967152**

Información de prescripción

Caño cuello de cisne M1/2".

L.150 mm, H.120 mm.

Fijación mediante contratuerca.

Latón cromado.

Rompechorros antical regulado a 3 l/min.

Garantía 30 años.