**Caño cuello de cisne orientable**

L.200 mm, H.200 mm

De repisa

Referencia: **967202**

Información de prescripción

Caño cuello de cisne M1/2".

L.200 mm, H.200 mm.

Fijación mediante contratuerca.

Latón cromado.

Rompechorros antical regulado a 3 l/min.

Garantía 30 años.