**Rosetón mural reforzado**

Para TEMPOMIX, TEMPOSTOP o TEMPOSOFT mural

Ø 80, 4 tornillos

Referencia: **824800**

Información de prescripción

Rosetón reforzado para grifo TEMPOMIX, TEMPOSTOP o TEMPOSOFT murales.

4 tornillos de fijación.

H12 x 1,5.

4 mm de grosor.

Se recomienda para colocar sobre paneles o tabiques montados en seco.