**Panel de ducha TEMPOMIX**

Temporizado mezclador

Alim. sup., mango de ducha, aluminio

Referencia: **790350**

Información de prescripción

Panel de ducha temporizado con mango de ducha:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2”.

Grifo mezclador TEMPOMIX con limitador de temperatura ajustable.

Pulsación suave.

Temporización ~30 segundos.

Caudal de 11 l/min a 3 bar.

Mango de ducha deslizante en altura sobre barra cromada con flexo.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Producto diseñado para soportar choques térmicos y químicos conforme a la normativa vigente.

Garantía de 30 años.