**Panel de ducha**

Mecánico

Alimentación superior, rociador fijo, aluminio

Referencia: **791300**

Información de prescripción

Panel de ducha mecânico con grifo mezclador y rociador fijo:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2”.

Grifo mezclador mecánico no temporizado.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Fijaciones ocultas.

Filtros.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.