**Panel de ducha mecánico**

Mecánico, aluminio

Alimentación superior, mango de ducha amovible

Referencia: **791350**

Información de prescripción

Panel de ducha mecánico:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Grifo mezclador de ducha mecánico no temporizado.

Mango de ducha deslizante sobre barra cromada con flexo.

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas.

Racores M1/2".

Fijaciones ocultas.

Filtros.

Panel de ducha adaptado para PMR.

Garantía 30 años.