**Panel de ducha TEMPOSOFT**

Temporizado, alimentación superior

Rociador fijo, aluminio

Referencia: **749300**

Información de prescripción

Panel de ducha temporizado:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Grifo de ducha temporizado TEMPOSOFT para alimentación de agua mezclada.

Pulsación suave.

Temporización de ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha fijo ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Alimentación superior mediante llave de corte recta.

Conexión M1/2" para alimentación de agua mezclada.

Fijaciones ocultas.

Filtro.

Panel de ducha adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.