**Grifo de ducha TEMPOMATIC**

Electrónico

Transmuro de 150 mm

Referencia: **452150**

Información de prescripción

Grifo de ducha electrónico para montaje transmuro:

Grifo electrónico TEMPOMATIC para alimentación de agua mezclada.

Alimentación mediante caja de control electrónica con electroválvula 1/2".

Transformador 230/12 V.

2 modos de funcionamiento:

- accionamiento automático mediante detección de presencia.

- ON/OFF voluntario cuando se aproxima la mano a aproximadamente 10 cm.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Temporización ajustable de 30 a 60 segundos.

Latón macizo cromado.

Rosetón enrasado.

Roscas recortables.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.