**Conjunto de ducha TEMPOMIX**

Temporizado

Emp., roc. ducha ROUND, placa acero inox. 160x160

Referencia: **790709**

Información de prescripción

Conjunto de ducha temporizado empotrado:

Placa de acero inoxidable de 160 x 160.

Caja de empotramiento estándar.

Profundidad de empotramiento ajustable de 28 a 48 mm.

Grifo mezclador TEMPOMIX 3/4" temporizado.

Sistema antiatrapamiento.

Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.

Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).

Temporización ~30 segundos, pulsación suave.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Conexiones M1/2" para tubo de cobre Ø 14.

Filtros y válvulas antirretorno integrados.

Pulsador de metal cromado.

Garantía 30 años. Este modelo de grifo no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).